칠백의총 종합정비사업 2단계 설계용역

제안공모 지침서

2021. 2.

-  목     차  -

Ⅰ. 공모개요	3

1. 제안공모 목적	3

2. 사업 개요	4

Ⅱ. 제안공모 요강	6

1. 설계공모 방법	6

2. 설계공모 일정	7

3. 참가등록	7

4. 현장설명회	8

5. 질의 및 응답	8

6. 설계공모 제안서 제출	9

7. 제안서 발표 및 심사	9

8. 심사결과 발표 및 당선작 통보	10

Ⅲ. 설계지침	11

1. 칠백의총 유적종합정비 2단계 사업계획도(공모사업 기준)	11

2. 일반사항	12

Ⅳ. 설계공모 제안서 작성 및 제출	18

1. 설계공모 제안서 작성 일반사항	18

2. 수행계획 및 방법 제안과제	18

3. 참여자의 경험 및 역량 부분 작성요령	19

4. 제출물의 형식과 규격 및 작성 기준	20

5. 제출도서의 익명성	21

V. 제안공모 심사	22

1. 심사위원회	22

2. 평가 기준	23

3. 심사 방법	25

4. 제출 공모안에 대한 지적 소유권	27

5. 기타	27

6. 당선 이후 조건	28

Ⅵ. 각종서식	29

Ⅰ. 공모개요

1. 제안공모 목적

가. 사업의 배경

1) 칠백의총은 임진왜란이 일어나자 옥천에서 조헌(1544∼1592)이 의병장으로 1,700여 명의 의병을 일으켜 영규대사와 합세하여 청주를 탈환하였다. 이어 금산에서 남은 군사 700명과 함께 금산전투에서 장렬히 싸우다 전사하였다. 그들이 전사한 후 조헌 선생의 제자인 박정량과 전승업이 시체를 거두어 무덤을 만들었데, 이것이 칠백의총이다. 1603년(선조 36)에 ‘중봉조헌선생일군순의비’가 세워지고, 1647년(인조 25)에 종용사를 세워 700의사의 위패를 모셨고, 일제강점기에 일본인들이 의총을 허물고 순의비를 폭파했으나, 금산군 사람들이 비석 조각을 감추어 보존하였다. 1971년 깨어진 조각을 시멘트 등으로 다시 붙여 복원하였으며, 2009년 석재로 재차 복원하고 비각도 새롭게 건립하였다. 1963년 국가에서는 묘역을 확장하고 1970년에 기념관·순의탑을 새로 지었다.

2) 2020년 칠백의총 종합정비 1단계 사업이 완료됨에 따라 2단계 사업을 진행하여 사적지 내의 ‘참배 및 추모 영역’, ‘관리 영역’, ‘서비스 영역’의 영역별 특성에 따른 정비를 위한 제안공모를 진행하려 한다.

나. 사업의 목적

1) 칠백의총 종합정비 1단계 사업(기념관, 관리사무소 건립)이 완료됨에 따라 2단계 사업(광장조성 및 부지정비)의 효율적·체계적으로 추진하여 관람객들에게 칠백의사의 정신을 기리고 후세에 전파할 수 있도록 관람환경 개선이 필요

2) 『칠백의총 종합정비사업 2단계 기본계획』에 따라 기존 ‘참배 및 추모 영역’ 내의 관리동(관리사, 창고, 가설시설물)의 노후 및 문화재 경내공간의 이미지 및 위치가 맞지 않는 건축물 철거 검토 필요

3) ‘참배 및 추모 영역’ 내 관리 동 철거에 따라 ‘관리 영역’에 관리동 및 관리 창고 신축을 추진하며, ‘서비스 영역’에는 광장 조성, 주차장 증설, 쉼터 조성, 계단 및 서비스 시설 신축(화장실 및 매점시설 등) 관람객을 위한 시설 계획 필요(필요 시 녹색건축, 에너지효율, BF인증 추진)

4) 그 외 관리/관람/편의/비상차량(소방도로) 등을 위한 동선 정비, 편의시설 정비, 조경 계획 등 추진

다. 제안공모의 목적

1) 『칠백의총 종합정비사업 2단계 기본계획』에 따라 각 시설물의 형태, 배치 및 규모에 대한 공모를 통한 아이디어창출, 향후 활용에 대한 프로세스 제공을 위함

2) 본 용역은 설계자 선정 후 발주처와의 긴밀한 협의를 통해 설계안을 완성해나가는 방식으로 진행되며, 본 공모에서는 완성된 설계안을 요구･평가하는 것이 아니라, 설계자의 경험과 역량, 수행계획 및 방법 등을 기술한 제안서를 종합적으로 평가하는 것이며 사업의 특수성을 잘 이해하여 기술적이고 전문적인 설계를 수행할 수 있는지에 대한 능력을 평가하여 과업 수행에 적합한 설계자를 선정하고자 함

2. 사업 개요

가. 공 모 명 : 칠백의총 종합정비사업 2단계 설계용역 제안공모

나. 위    치 : 충남 금산군 금성면 의총길 50번지

다. 대지면적 : 177,284㎡(문화재구역 및 보호구역 일원)

※ 해당 대지면적은 건물배치 계획에 따라 변경될 수 있음

※ 지역지구 : 보존관리지역, 농림지역, 계획관리지역

※ 용도구역 : 현상변경허가대상구역, 국가지정문화재구역, 문화재보존영향 검토대상구역

라. 사업내용

1) 『칠백의총 종합정비사업 2단계 기본계획』을 토대로 실시설계

- 기존 건물 철거, 관리동 신축, 기념관 증축(매점, 화장실, 계단 설치), 영역 구분을 위한 홍살문 설치, 광장 조성, 동선 정비(진입로, 관리, 관람, 비상차량, 소방 동선 등 정비), 조경 계획 등 실시설계

2) 실시설계 인가 등 관련 인허가(공공디자인심의, 실시계획인가, 각종 심의 및 협의 등)

3) 단가산출, 일위대가, 수량산출 및 시방서, 내역서, 설계보고서 등 작성

4) 각종 회의 주관 및 보고 지원 등(변경 포함)

5) 기타 본 사업과 관련하여 발주청(감독관)이 요구하는 사항

※ 설계공모시 제안사가 제안하는 사업의 범위

마. 총 예정사업비 : 4,682,400,000원

※ 제시된 공사비는 건축, 구조, 조경, 토목, 기계, 전기, 통신 및 소방, 폐기물 처리, 철거, 인입비(전기, 수도, 가스 등), 각종 분담금 등에 대한 총비용임

※ 예정사업비의 총액은 발주처의 계획 변경에 따라 변동 가능하며, 당선자는 해당 총액 내에서 실제 공사 가능한 설계를 완료하여야 함

바. 예정설계용역비 : 186,200,000원

※ 각종 인증 관련 추가 설계비용 및 인허가 등 일체의 비용을 반영하였음(인・허가, 인증 수수료 및 인증 설계비, 건축사법 제20조에 의거한 손해배상책임보장보험･공제 가입비용 등 포함)

※ 칠백의총 유적종합정비사업에 필요한 전 공종 설계 일체에 대한 금액의 합계임

<공모 사업 내용>

구 분		현 황(㎡)	계 획(㎡)	비 고
		지번	면적
참배 및 추모 영역 계획	구 기념관 철거	216	183.6㎡	※ 철거 여부는 본 소 사정에 의해 변경될 수 있음
	구 관리소 철거	155, 173-2, 174-1, 171-2	191.1㎡
	구 관리사 철거	155	200.52㎡
	구 창고 철거	155	67.2㎡
	매표소	155	70㎡
	정문	155
	휴게실(관리소 배면)	179-1, 179-2	120㎡
	창고(관리소 배면)	179-1, 179-2	26.4㎡
	파고라	155	25㎡
	매점	155	26㎡
관리 영역 계획	관리동 신축	184, 183, 182	-	※ 건축물의 동수, 층수, 면적, 실구성은 제반규정의 범위에서 설계자가 합리적․ 창의적으로 조정할 수 있음
	관리동 창고 신축	184, 183, 182	-
서비스 영역 계획	광장 조성, 홍살문 설치	135-1 외	-
	주차장 조성	130, 133-3 외	-
	계단 및 서비스 시설 신축 (매점, 화장실)	135-1	-
	쉼터 조성	180-2	-
편의시설 계획	안내판 및 이정표	·`참배 및 추모영역`을 중심으로 관리, 서비스 영역에 필요한 편의시설을 자유롭게 계획
	차량 차단 장치
	기타 휴게 및 편의시설
동선 계획	관리 및 비상차량(소방도로 등) 동선 정비	·`참배 및 추모영역`을 중심으로 관리, 서비스 영역을 연결할 수 있는 동선을 자유롭게 계획 ·칠백의총 각 영역을 잇는 무장애 동선을 계획하되, 각 영역에 어울리는 포장재료를 사용하도록 함
	관람 및 편의 동선 정비
	둘레길 동선 정비
조경 계획	수목 이식 및 벌목 계획	·기존 조경 중 이식 및 벌목 대상 선정
	수목 식재 계획	·참배 및 추모영역에 어울리는 전통수종 위주의 조경 계획 ·관리, 서비스 영역에는 관람 및 휴게를 위한 조경 계획 반영
	배수 계획	·경사지는 배수구역을 고려하여 자연배수를 계획하며, 자연배수의 어려움이 있을 시 기계식배수(흄관 등)을 통해 원활한 배수가 이루어 질수 있도록 계획

사. 용역기간 : 착수일로부터 150일(설계기간)

1) 위 기간은 자문 및 협의기간을 제외함

2) 인허가, 심의 등이 필요한 경우 해당 기간을 용역 기간 산정에서 제외하며, 계약의 준공 시점은 최종 설계도서 납품, 인허가 획득, 심의 통과 등 공사 발주를 위한 모든 제반사항이 정상적으로 종료된 시점으로 함

3) 설계용역 계약 준공 후 공사가 발주, 진행된 시점이라 하더라도 설계하자 또는 누락 등이 발견될 경우 별도의 비용 증액 없이 보완하는 것을 원칙으로 함

Ⅱ. 제안공모 요강

1. 설계공모 방법

가. 공모방식 : 국토교통부 고시 제2019-196호 ‘건축 설계공모 운영지침’ 제29조에 따른 제안공모

나. 참가자격

1) ｢건축사법 제2조, 제18조｣에 의한 건축사 자격을 소지하고 같은법 시행령 제6조 3에 의하여 건축사사무소의 등록 및 ｢문화재수리등에관한법률｣ 제14조에 따라 문화재실측설계업으로 등록한 업체로 관계법령에 결격사유가 없는 자여야 함. 단, ｢건축사법 시행령｣제21조의2에 의한 외국 건축사 자격 취득자는 국내 건축사 사무소 개설자와 공동업무 수행계약을 한 자이어야 함. 이때, 주계약자는 국내 건축사로 함(회사(업체)간 공동이행방식에 의한 공동 응모 가능)

2) 응모신청 등록일로부터 작품접수기간까지 해당관청으로부터 등록취소, 휴업, 폐업, 업무정지 등 행정처분을 받은 자는 응모할 수 없음 (단, 당선업체는 계약 시까지)

3) 공동응모 시 공동응모자 모두 1)항, 2)항의 자격조건을 모두 갖추어야 하며(단, ｢문화재수리등에관한법률｣ 제14조에 따른 문화재실측설계업 등록은 대표자만 갖추어도 가능), 과반수의 출자비율을 가진 응모자를 대표자로 선정하여야 함 (작품접수기간 후에는 공동응모를 변경할 수 없음)

4) 공동응모 또는 공동대표자를 가진 건축사사무소는 <별지 제2호 서식> 대표자 선임계를 참가등록 시 제출하여야 함

5) 본 제안공모 참가 등록자는 1개의 작품만을 제출할 수 있으며, 중복 응모한 사실이 발견된 자는 참가 자격 박탈

6) 당선자의 설계용역 계약 시 건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 소방, 통신, 폐기물 처리, 철거 분야 등 관계규정에 따른 설계자격을 보유한 업체와 공동도급(분담이행방식)으로 시행하여야 하며, 이 경우 건축사사무소를 개설한 자가 공동수급업체 대표자가 되어야 함. 다만, 당선자가 해당분야 자격요건 충족 시 예외로 함

- 전기분야는  전력기술관리법 제14조의 규정에 의한 설계업(종합설계업 또는 전문설     계업1종) 등록을 필한 자

- 통신분야는 정보통신공사업법 제2조에 의한 엔지니어링산업진흥법 제21조 제1항에 따라

신고를 필한 자

- 소방분야는 소방시설공사업 제4조 및 동법시행령 제2조의 규정에 의한 설계업(전문소    방시설설계업 또는 일반소방시설설계업(기계·전기)등록을 필한 자

※ 조경분야는 반드시 포함되어야 하며, 조경 설계는 문화재수리 등에 관한 법률 시행령 제5조(문화재수리의 실측설계 제한) 규정에 따라 문화재수리 조경기술자가 하여야 한다.

7) 응모신청일 기준으로 임직원 또는 고문 등이 ‘칠백의총 종합정비사업’ 관련 각종 위원으로 있는 업체는 응모 할 수 없다. 따라서 응모자는 이 경우에 해당하는지 여부를 반드시 확인하여야 하며, 응모등록 이전에 동 위원회의 위원직을 사퇴하는 경우에는 본 설계공모에 참가할 수 있다.

8) 당선자는 일반 공종 외 조경 분야 전문가를 투입하여 각종 계획안 등에 대하여 발주처에서 요구하는 사항을 충족시켜야 함

9) 참가등록을 하고 현장설명회에 참석한 업체에 한하여 응모할 수 있음

2. 설계공모 일정

가. 공모일정

구 분	공 모 일 정
설계공모 공고	2021. 02. 19.(금) ※ 공고처 : 나라장터, 문화재청, 칠백의총관리소, 대한건축사협회, 한국건축가협회, 새건축사협의회,
참가등록	2021. 02. 26.(금) 09:00~15:00(마감) ※ 방문 접수(우편접수 불가) ( 장소 : 충청남도 금산군 금성면 의총길 50, 칠백의총관리소 )
현장설명회 개최	2021. 02. 26.(금) 15:00~17:00 ※ 공사 대상지 현장 ( 장소 : 충청남도 금산군 금성면 의총길 50, 칠백의총관리소 )
질의접수	2021. 03. 02.(화) 10:00~17:00(마감) ※이메일 제출(bjk0408@korea.kr)
질의회신	2021. 03. 04.(목) 14:00(게시 예정) ※ 칠백의총관리소 홈페이지
제안서제출	2021. 03. 26.(금) 10:00~16:00(마감) ※ 칠백의총관리소 ( 장소 : 충청남도 금산군 금성면 의총길 50, 칠백의총관리소 )
제안서발표 및 심사	2021. 03. 31.(수) 14:00~ ※ 칠백의총관리소 ( 장소 : 충청남도 금산군 금성면 의총길 50, 칠백의총관리소 )
심사결과 발표	심사 후 7일 이내 칠백의총관리소 홈페이지 게시

※ 상기일정은 사정에 따라 변경 될 수 있으며 변경된 일정은 칠백의총관리소 홈페이지에 게시

나. 일정의 관장

1) 일정상의 모든 수속은 업무시간에 한함

2) 공모 일정의 변경이 불가피할 경우 변경된 일정은 공문 및 전화 등을 통하여 참가 등록한 모든 응모자에게 통지함

3) 공모 진행 기간 중 응모자 주소 등이 변경되었을 경우에는 신속히 통지하여야 하며, 그러하지 아니하여 발생하는 모든 책임은 응모자에게 있음

3. 참가등록

가. 일    시 : 2021년 02월 26일(금) 09:00~15:00 까지 (시간엄수)

나. 접수방법 : 방문접수

다. 주    소 : 충청남도 금산군 금성면 의총길 50, 칠백의총관리소

라. 신청시 구비서류

1) 응모신청서 <별지 제1호 서식_A4> 1부

2) 청렴서약서 <별지 제5호 서식_A4> 1부

3) 건축사면허증, 문화재실측설계업 등록증 사본 1부

4) 건축사협회 등 공인기관에서 발급한 행정처분 조회 사실증명서 1부

5) 건축사업무신고필증 사본 1부(법인인 경우 대표자 업무신고필증 사본)

6) 신용평가등급확인서 1부

7) 대표자 및 담당건축사 선임계 <별지 제2호 서식_A4> 1부

8) 설계공모참여자명단 <별지 제3호 서식_A4> 1부

9) 공동응모협정서(해당 시) <별지 제4호 서식_A4> 1부

10) 사용인감계(해당 시) <별지 제6호 서식_A4> 1부

11) 위임장(해당 시) <별지 제7호 서식_A4> 1부

4. 현장설명회

가. 일    시 : 2021년 02월 26일(금) 15:00~17:00

나. 방    법 : 현장 설명회(공사 예정지에서 진행)

다. 장    소 : 충청남도 금산군 금성면 의총길 50, 칠백의총관리소

라. 참석대상 : 응모업체 대표자, 담당건축사 또는 위임받은 자

※ 현장설명회에 참석한 업체만 제안가능(참가한 업체는 공사예정지 재방문 가능)

마. 내    용

1) 사업 목적 및 주요사항 안내

2) 공모 주요 일정 및 제안 과제 설명

3) 계획 대상지 및 설계 조건, 현장 설명

4) 관련 자료 배포

5. 질의 및 응답

가. 일      시 : 2021년 03월 02일(화) 10:00~17:00

나. 제출  방법 : <별지 제8호 서식>로 작성한 질의서를 이메일 제출

다. 이메일주소 : bjk0408@korea.kr

라. 유의사항

1) 질의서는 기간 내에 접수시켜야 하며 질의는 참가자(업체)별로 1회에 한함

2) 질의는 한글을 사용하여 명확히 작성하여야 함

3) 질의서 제출 후 유선으로 확인한 경우에 한해 접수로 인정(041-753-8701∼3, 김병주)

마. 질의 회신

1) 일    시 : 2021년 03월 04일(목) 14:00(게시 예정)

2) 방    법 : 칠백의총관리소 홈페이지(http://700.cha.go.kr/)에 일괄게시

3) 유의사항

질의사항에 대한 칠백의총관리소의 답변 내용은 설계공모지침서를 추가 또는 수정한 것으로 간주하며, 지침서와 동일한 효력을 가짐

질의내용을 확인할 수 없는 경우, 질의자의 인적사항 등 질의서상의 기재사항이 누락된 질의, 질의 내용이 설계공모 지침과 관련이 없는 사항에 대하여는 응답하지 아니할 수 있음

6. 설계공모 제안서 제출

가. 제출일시 : 2021년 03월 26일(금) 10:00 ~ 16:00 (접수일 16:00 마감)

나. 제출방법 : 방문접수(우편접수 불가)

※ 규정된 제출도서 목록이외의 도서류 제출은 불가함.

다. 제출장소 : 충청남도 금산군 금성면 의총길 50, 칠백의총관리소

라. 제출서류

1) 설계공모 제안서 제출서 <별지 제9호 서식_A4> 1부

2) 제안업체 및 설계자의 역량 관련 자료 <별지 제10호, 11호 서식_A4> 1부

3) 설계공모 제안서 <별지 제12호 서식_A3> 10부

※ 수행계획 및 방법 부문

4) 발표 자료 (PPT 또는 PDF 포맷, 윈도우 외 OS에서만 작동하는 경우는 제출 불가능)

5) 위 1), 2), 3), 4) 내용을 저장한 USB 1매  ※ 저장형식 : PDF

6) 응모신청서 접수증

7. 제안서 발표 및 심사

가. 설계공모 제안서 심사

1) 일    시 : 2021년 03월 31일(수) 14:00 ~

2) 심사방법 : 심사는 서면심사와 발표심사로 구성됨

3) 장    소 : 칠백의총관리소 회의실

응모 업체가 7개를 초과할 경우, 원활한 심사를 위해 사전심사(서면심사)를 통과한 업체를 대상으로 최종심사(발표심사)를 실시함

※ 1차 심사 통과 작품 수 및 심사방법은 설계공모 심사위원회에서 결정함

최종심사(발표심사)는 발표 및 질의답변 형식으로 진행됨

최종심사는 심사의 전문성 및 공정성을 높이기 위해 사업의 특성 및 심사위원 의견에 따라 투표제 또는 채점제를 선택, 병행 할 수 있음

※ 구체적인 심사방법은 설계공모 심사위원회에서 결정함

나. 제안서 내용 발표

1) 발표자 : 담당 건축사 또는 참여자

2) 발표내용

① 참여자 경험 및 역량

② 수행계획 및 방법 제안서

※ PPT는 설계공모 제안서 내용으로만 구성하되, 제안서 내용 중 일부는 확대 편집 가능함

※ 제안서 이외의 내용을 넣을 경우 삭제할 수 있음 (폰트, 이미지 등 제안서와 동일하게 작성)

※ 발표시간 15분을 감안하여 작성 (발표 및 질의응답 포함 30분 내에서 유동적으로 운영함)

※ 장소, 발표 시간 및 순서는 추후 통지

8. 심사결과 발표 및 당선작 통보

가. 일    자 : 심사 후 7일 이내

나. 발표방법 : 당선자에게 서면통보 및 칠백의총관리소 홈페이지에 게시

※ 당선자 및 입상자는 실명으로 공개

다. 도서반환기간 : 2021년 04월 07일(수) 부터 7일간

※ 입상작(당선작, 그 밖의 입상작)은 도서반환을 하지 않음

Ⅲ. 설계지침

1. 칠백의총 종합정비사업 2단계 계획도(공모사업 기준)

2. 일반사항

가. 칠백의총 유적종합정비사업 공모 개념

<사업의 주요 배경 및 목적>

① 금산 칠백의총의 보존·계승

· 칠백의총은 임진왜란 당시 700의사의 위패를 모신 묘역으로 숭고한 의사들을 추모할 수 있는 장소로 사적지의 훼손을 방지할 수 있는 보존 방안 마련과 가치의 재조명 및 계승을 위한 2단계 정비 사업 진행이 필요하다.

- 참배 및 추모영역 정비: 기존 사적지 내 추모를 위한 묘역 내에 건립되어 있던 구 기념관, 구 관리소, 구 관리사, 구 창고, 매표소, 정문 등의 의 노후 및 문화재 경내공간의 이미지 및 위치가 맞지 않는 건축물 철거하고, 경내의 경건한 분위기를 유지할 수 있도록 담장은 유지하되 홍살문을 설치하여 영역을 구분하여 경건한 분위기를 갖도록 조성

- 관리영역 정비: ‘참배 및 추모 영역’ 내 관리 동 철거에 따라 ‘관리 영역’에 관리동 및 관리 창고 신축을 추진

② 역사문화자원을 관광자원으로 전환

· 역사·문화·예술 등 관광자원에 대한 인문학적 가치의 중요성이 점차 부각됨에 따라, 대상 지역에 기조성된 역사문화자원의 효용가치를 제고할 수 있는 중심공간을 마련하여 조경, 편의시설, 관람시설 등을 조성하여 지역관광 활성화의 시발점으로 활용할 수 있도록 계획한다.

- 서비스 영역 정비: 광장 조성, 주차장 증설, 쉼터 조성, 활터 정비, 계단 및 서비스 시설 신축(화장실 및 매점시설) 등 관람객을 위한 시설 계획 필요(필요 시 녹색건축, 에너지효율, BF인증 추진)

- 조경 정비: 기존의 숭의지, 조경수 등의 조경시설을 활용하거나 영역을 확대하여 휴게 및 편의 공간 조성, 조경 식재 정비 등 경관을 고려한 다양하고 적극적인 조경 계획 수립 검토

③ 동선 재구축 및 관련 시설 정비

· 참배 및 추모영역, 관리영역, 서비스 영역이 분리되므로 기존의 동선과 연계할 수 있는 관리/관람/편의/비상차량(소방도로) 동선의 재구축이 필요

· 동선 변화에 따른 편의시설 정비, 조경 계획 등을 추진

④ 상위계획 등 정부 및 지방자치단체의 정책방향과 부합되는 계획 수립

· 기 수립된 『칠백의총 종합정비사업 2단계 기본계획』 의 영역 구상, 건물 배치 등 기본 개념 설계 반영

· 관련법률 및 예규 검토 및 참조

- 문화재보호법

- 문화재수리 등에 관한 법률

- 장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률

- 교통약자의 이동편의 증진법

- 장애인차별금지 및 권리구제 등에 관한 법률

- 보행안전 및 편의증진에 관한 법률

- 공공디자인의 진흥에 관한 법률

- 문화재주변 시설물 등에 대한 공공디자인 지침

※ 문화재청 홈페이지-행정정보-문화재도서-간행물 메뉴에서 지침 책자 열람 및 내려받기

- 사업시행을 위한 관계법령 검토와 인허가 및 협의가 필요할 경우 관련서류를 작성하여 인허가 및 협의가 이루질 수 있도록 하여야 한다.

· 이외 발주처와 긴밀한 협의가 필요하며, 최종적으로는 인허가, 획득, 위원회 심의 통과를 위한 계획을 수립하도록 한다.

나. 칠백의총 유적종합정비사업의 기본방향

1) 영역구분 및 배치계획

- ‘참배 및 추모영역’과 ‘서비스영역’, ‘관리영역’을 구분하여 계획하도록 한다.

- ‘참배 및 추모영역’은 참배영역(의총, 종용사, 취의문, 중봉조선생일군순의비, 순의지)과 추모영역(담장, 매표소, 순의탑, 광장)으로 이질적이거나 과도한 정비는 지양하고 보존과 보호를 위한 최소한의 정비만 가능

- ‘서비스 영역’은 참배 및 추모영역을 제외한 영역으로 기념관, 관리사무소, 담장, 주차장, 활터 등을 포함한 영역으로 사적지의 경관 및 유기적이고 효율적인 동선. 역사와 전통방식, 관람 및 활용 등을 고려한 정비 가능

- ‘관리영역’은 기존의 관리동의 이전 신축을 통해 참배 및 추모공간과의 분리로 문화재 공간을 경견하게 유지하며, 효율적인 동선계획을 통해 용이한 관리가 이루어 질 수 있도록 정비

2) 동선계획

- 관람동선, 관리동선, 차량동선, 비상동선(소방도로 등)을 적정하게 분리 또는 결합하여 효율적이고 최적, 최단 거리, 안전 등을 고려한 계획이 될 수 있도록 함

- 진입부 정비를 통해 관람객이 효율적으로 ‘편의영역’을 거쳐 ‘참배 및 추모영역’으로 진입할 수 있는 동선을 계획, 진입부 시인성 확보 방안 계획

3) 관리동 이전 신축 계획

- 관리동의 관리, 창고시설의 역할이 효율적으로 운영될 수 있도록 평면, 실의 계획, 동선 등을 계획하도록 함.

- 관리동에서 의총까지의 동선 연계를 통해 실현가능하며, 효율적인 칠백의총의 관리가 이루어질 수 있도록 계획

- 건물높이 및 규모는 사적지 경관을 고려하여 계획하도록 함

4) 기념관 증축(계단, 화장실, 매점) 계획

- 기념관과 연계한 화장실, 매점 구상으로 관람객들이 용이하게 칠백의총을 이용할 수 있도록 계획

- 기념관의 지형적 특색을 살리며, 문화재와 이질적이지 않는 형태의 공간으로 구상하며 이용객들이 효율적으로 이용할 수 있는 동선으로 계획

- 경관에 이질적인 신축기념관 옥상의 난간대를 경관에 어울리는 형태 또는 재설치 방안을 제시하되, BF시설을 도입하여 모든 시민이 특정시설이나 장소로 이동·접근·이용 시 불편 없이 이동할 수 있는 쾌적한 생활환경 조성

- 진입부의 시인성 확보를 위해 기념관 계단시설을 확장하여 관람 동선을 유도할 수 있도록 한다.

5) 역사문화 광장조성계획

- 주차장과 편의영역은 ‘참배 및 추모영역’은 경내의 경건한 분위기를 유지할 수 있도록 홍살문을 설치하여 영역을 구분하여 조성함

- 칠백의총의 조경시설(조경수, 연지 등)을 활용하거나 자연친화적 건물 배치, 영역 구분, 휴게공간 조성 등 다양하고 적극적인 조경계획 수립

- 활터의 이용 계획으로 칠백의총 활용 계획을 공모하고, 행사의 공간에 대한 계획 등을 구체적으로 제안

- 조경 계획 시 부지면 경사는 부지외곽 배수구역을 고려하여 자연배수가 원활히 되도록 하여야 하며, 자연배수(배수로, 배수구 등)의 어려움이 있을 시 기계식배수(흄관 매설등)를 통해 원활한 배수가 이루어 질수 있도록 계획한다.

6) 주차장 조성 계획

- 주차장 설치는 관련법에 적정하도록 설치하며, 주차장법 및 건축법, 교통영향평가 등으로 고려하여 출입구 위치 등 합리적으로 계획하여야 한다.

- 주차장은 자주식 주차방식을 원칙으로 하고 전체 주차계획은 법정주차대수 보다 많은 주차대수를 반영하여야 하고, 주차구획의 폭은 법정기준 이상 확보하여야 한다.

다. 관리동, 기념관 증축 등 건축계획

1) 제안내용은 사업부지의 이용과 관계법령에 적합하여야 하며 독창적이고 효율적이며 실현 가능한 제안이어야 할 것

2) 관리동은 관리, 창고 시설의 공간을 사용 및 관리자 입장에서 구상하도록 함

3) 과업수행계획은 발주기관과 긴밀히 협의하여 신속히 진행되어야 하고 토목, 전기, 통신, 기계, 조경 등 다른 분야와 유기적으로 연계될 수 있도록 계획하여야 할 것

4) 사업시행 부지의 도시계획(지구단위계획 포함), 환경영향평가, 교통 영향분석 및 개선대책 등 관련법규와 관할 행정관청의 조례, 규정, 자치법규 등을 참고하여 각종 배치계획 및 대지이용계획과 규제사항을 확인하여 계획 시 반영하여야 한다. 향후 도시계획(지구단위계획)에 따라 부지가 변경될 경우 설계에 이를 반영하여야 한다.(필요시)

5) 설계 초기단계에서 건축물에너지효율등급, 제로에너지건축물, 녹색건축물인증, 장애물없는 생활환경인증 등 해당되는 각종 인허가･제약사항 등을 고려하여 설계를 진행하여야 하며 필요 시 기준 인증의 등급 및 평가를 취득하여야 함

6) 구조는 경제적이며 시공 상 어려움이 없도록 설계하여야 하며, 특수구조이거나 시공 상 특수공법이 필요한 경우에는 이를 객관적으로 인정할 수 있어야 하고 건물의 생애주기(LCC)측면에서 경제적이고 효과적인 기초방법을 채택하여야 한다.

7) 주차장 계획은 다음 사항을 고려하여 계획하도록 한다.

ㅇ 차량 진출입은 보행자 동선과 분리하고 주변 교통흐름에 최소한의 영향을 미치는 위치에 배치한다.

ㅇ 보행자와 차량동선을 명확히 하고 보안과 관리측면에서도 효율적인 동선이 되도록 한다.

ㅇ 주차동선 및 주차구역을 이용자 별(직원, 관람객, 장애인 등)로 구분하여 계획한다.

ㅇ 직원 주차장은 업무공간과의 동선관계, 관람객 주차장은 공용로비, 전시영역 등 진입을 고려하여 배치한다.

8) 지반조사에 의해 필요할 경우 부력방지대책을 고려하여야 하고, 시공여건을 충족시킬 수 있도록 설계한다.

라. 기계설비 계획

1) 부지의 외적 환경조건을 분석하여 업무의 기능별로 최적의 내부 환경을 갖출 수 있도록 종합적으로 계획한다.

2) 공조구획별 시간대별 공조시간 및 부하량의 편차가 많고 운전시간이 다양한 점을 고려하여 열원, 공조 등 각종 시스템 선정 시 에너지 소요량 해석을 통한 복합시스템을 구축하도록 한다.

3) 각종 재해로부터 피해가 최소화 되도록 하며 중요 구획에는 시설 보수 등으로 인한 시스템 가동중단이 없도록 한다.

4) 운전 및 유지보수가 편리하고 설비 확장 등에 유연하게 대응할 수 있는 설비규모 및 공간계획을 반영하여야 하며, 경제성, 내구성, 안전성이 있는 시설로 계획하여야 한다.

5) 전기, 통신 등 사무자동화, 통합보안시스템, 빌딩자동화 시스템이 가능하게 설계하며, 상호 유기적인 연계가 가능하도록 설계한다.

6) 에너지 손실을 최소화할 수 있는 친환경 시스템을 구축하고 정부의 에너지 정책 및 경제성 등을 종합적으로 검토하여 가장 최적의 열원시스템을 선정하며, 조달청 우수제품, 신기술, 고효율 친환경 인증제품을 적극 검토 반영하도록 한다.

마. 전기 및 정보통신 계획

1) 각종 설비는 최첨단 기능의 장비 및 기기로서 안전 및 계통보호를 충족시키고 관리동, 매점, 화장실의 특수한 기능을 완벽하게 발휘할 수 있어야 한다.

2) 모든 설비는 본 건물 시설의 운용관리 및 기능 수행에 필요한 제반 시설을 갖추기 위해 기본적으로 내구성, 에너지 절약형 기자재를 반영한 경제성, 유지관리의 효율성, 운전관리 및 고장복구 등의 조작의 정확성 및 안전성, 신뢰도의 확보 등의 종합적인 검토 하에 시설이 갖추어져야 한다.

3) 운전에 지장이 없고 신뢰도가 저하되지 않는 범위에서 설비계통은 관리하기가 용이하도록 간편해야 하며, 정전이나 고장 등의 비상사태에 응급처리를 즉시 수행할 수 있어야 한다.

4) 부하의 증설에 대비할 수 있도록 하고, 건물의 확장에 따른 수전전력의 증설 공사 및 각 설비의 시스템 연결이 용이하도록 하여야 한다.

5) 주요시설은 예비전원설비를 확보하여 전산 및 통신설비 등은 무정전시스템을 반영하도록 한다.

6) 조명설비는 전시기법과 조도기준에 적합하고 에너지절약형 등기구를 설치하는 것을 원칙으로 한다.

7) 전기, 통신, 소방설비는 제반법규에 적합하여야 하고 장래 확장계획을 고려하고 필요시설에는 방호 및 보안시설을 설치하여야 한다.

8) 전관방송, CATV, CCTV, 옥외보안등 및 외곽방범설비도 통합설비계획에 포함하여 계획하도록 한다.

9) 방재설비는 건축방화계획과 기계소화설비 및 전기방재계획이 유기적으로 감시, 제어될 수 있는 시스템으로 계획되어야 한다.

바. 공사비 원가절감을 고려한 계획

가치공학(Value Engineering)개념을 도입하여 과다한 구조물의 발생을 사전에 억제하고 공사예산이 절약되며, 기능의 최적화를 고려한 설계(안)를 작성한다.

1) 배치계획

ㅇ 성토/절토량 최소화로 토목공사비를 절감(경사지에 대하여 대지 Level을 이용한 건물배치 등)토록 하여야 한다.

2) 입면 및 Mass계획

ㅇ 사적지 맥락을 고려하여 상징성과 기능성을 동시에 고려하여 계획한다.

3) 평면계획

ㅇ 지상공간의 효율적 활용을 위해 장애자용차량, 업무차량, 대형차량을 포함하여 옥외주차를 고려한다.

ㅇ 모듈 설정 시 자재(철골, 철근, 유리 등)모듈을 고려한 계획으로 노임 및 자재의 낭비를 최소화한다.

ㅇ 장비반입을 고려한 적정 개구부 폭 확보와 시공효율을 제고하고, 준공 이후 유지보수의 효율성을 고려하여 계획한다.

ㅇ 적절한 Core계획을 통한 동선의 압축으로 공용면적을 최소화한다.

4) 단면계획

ㅇ 가급적 건물 내부 단차가 생기지 않도록 계획하여 계단 및 램프 설치 개수의 감소를 통한 시공성을 향상시킨다.

ㅇ 기능별 최소한의 층고에 대한 지침을 마련하여 불필요한 공사비의 낭비요인을 배제한다.

사. 유의사항

1) 각종 시설물은 중앙 집중관리 및 통제가 편리하며, 최소요원으로 운영․관리할 수 있도록 하여 경제적인 설계가 되도록 한다.

2) 어린이, 노약자, 장애인에 대한 장벽제거(Barrier-Free)를 서비스의 기본개념으로 이용행동, 연령단계에 따라 예상되는 이용 상 장애를 해소할 수 있도록 설계하여야 한다.

3) 기존 조경시설을 적극 활용하고 주변 환경과 조화 있게 설계하여야 한다.

4) 기타 설계와 관련한 최신법령 또는 규정이 있으면 그 내용을 충분히 숙지하여 설계에 반영되도록 해야 한다.

5) 총 공사비는 예상 공사비를 초과하지 않도록 구조와 공법을 선정하여 계획하고, 최소사업비로 최대효과를 얻을 수 있도록 계획하여야 한다.

6) 상위계획 등 정부 및 지방자치단체의 정책방향과 부합되는 계획을 수립하여야 한다.

ㅇ 기 수립된 『칠백의총 종합정비사업 2단계 기본계획』 참조

ㅇ 관련법률 및 예규 참조

- 문화재보호법

- 문화재수리 등에 관한 법률

- 장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률

- 교통약자의 이동편의 증진법

- 장애인차별금지 및 권리구제 등에 관한 법률

- 보행안전 및 편의증진에 관한 법률

- 공공디자인의 진흥에 관한 법률

- 사적의 보존관리와 정비의 이해

- 문화재주변 시설물 등에 대한 공공디자인 지침 등

※ 문화재청 홈페이지-행정정보-문화재도서-간행물 메뉴에서 지침 검토

- 이외 사업시행을 위한 관계법령 검토 및 인허가 및 협의 관련서류를 작성

아. 제안서 작성 전제조건

1) 여러 법령에 의한 제한 조건을 준수하고 예정 공사비 이내에서 계획해야 함

2) 관련 법령을 검토하여 규정에 위반됨이 없어야 함

3) 건축설계와 전시계획 등은 상호 유기적으로 연계되어야 함

4) 설계공모 제출내용은 향후 실시설계와 실제 시공에 무리가 없어야 함

5) 응모자는 본 공모지침서 내용을 참고하여 응모자의 기획의도에 따라 칠백의총 유적종합정비사업을 계획하고 제출물에 반영해야 함

Ⅳ. 설계공모 제안서 작성 및 제출

1. 설계공모 제안서 작성 일반사항

가. 제출도서는 A3횡용지 좌철(무사무선철)로 제본

나. 제출도서의 본문 내용은 찾기 쉽도록 페이지 하단 중앙에 일련번호를 부여하고, 일련번호가 표기된 목차를 제안서 첫 부분에 기재

다. 제출도서 등은 수정, 변경, 보완, 반환, 추가제출, 열람 등을 할 수 없음

라. 도서의 표기는 한글과 아라비아숫자로 하고 미터법(소수 둘째자리까지 표기)을 사용

마. 참가자는 이미지, 다이어그램, 유사 사례의 사진, 렌더링하지 않은 3차원 이미지 등을 공모안에 포함할 수 있으나 상세한 설계도면이나 조감도 등이 공모안에 포함될 경우, 감점기준에 따라 감점처리 되거나 심사대상에서 제외될 수 있음

바. 담당건축사의 대표작품 포트폴리오는 자율 작성 가능함

2. 수행 계획 및 방법 제안과제

가. 업무에 대한 이해도 (15점/A3 1쪽)

1) 본 과업의 목적 및 필요성을 고려한 차별화된 시설계획 방향 제시

2) 설계의 기본방향 및 주안점을 감안한 업무수행 목표 및 사업 전략 분석하여 제시

3) 사례 분석과 본 과업의 설계 및 시공, 운영 등에 있어서 발생가능한 문제점을 지적하고 이에 대한 개선방안을 제시

- 장래 확장 가능성과 에너지 절약 및 시설 유지관리 등 시설관리 효율성을 감안한 설계 방향

- 기타 현 시점에서 예측 가능한 이슈에 대한 선제적 제시

나. 과제에 대한 기술제안 (30점/A3 총 6쪽)

과제 1)	·칠백의총 4개영역을 아우를 수 있는 어울리는 광장 및 조경 컨셉 구상과 계획 제시(10점 / A3 2쪽) - 사적지와 조화로운 역사문화 광장, 조경 계획 및 원활한 배수 계획 제시 - 광장에 어울리는 관람편의시설, 조명시설 등에 대한 배치 및 디자인 계획 제시
과제 2)	·사적지의 경관에 어울리는 시설물 설치에 대한 계획 제시(10점 / A3 2쪽) - 관리동 신축 시, 적절한 규모 및 조닝 계획과 사적지 경관에 어울리는 외형에 대한 개념 제시 - 기념관 증축 시, 진입 계단, 화장실, 매점의 기능을 갖추어야 하며, 기존 건물과 이질적이지 않은 외형과 진입 계단 및 화장실 이용의 시인성을 높일 수 있는 개념 제시 - 경관에 이질적인 신축기념관 옥상의 난간대를 경관에 어울리는 형태 또는 재설치 방안을 제시(BF 적용)
과제 3)	·칠백의총 정비에 따른 적절한 동선 계획 제시(10점 / A3 2쪽) - 기존 사적지와 사적지 주변의 활터, 쉼터, 주차장 등 자연스러운 관람, 편의 동선(보행로, 둘레길 등)과 시인성 확보 방안 제시 - 구 진입로 차량진입 차단에 따른 보행 및 비상차량 동선 계획 제시 - 사적지 내·외부를 관리할 수 있는 관리 및 차량 동선 계획 제시 - 진입로 도로의 높이 단차에 따른 경관 저해 요소를 해소할 수 있는 방안 제시 - 동선 구분에 따른 포장 재료, 경관을 고려한 조경, 자연스러운 동선 유도 방안 제시 - 주차장 증설 시, 진·출입 차량 동선을 고려한 배치 계획 제시

다. 수행계획 (15점/A3 1쪽)

1) 수행해야 할 업무의 범위와 내용을 단계별로 분할 한 후 작업계획 및 작업방법 제시

2) 건축물의 완성도를 높이며 원활한 사업 추진을 위한 합리적인 의사결정 방안 제시

- 발주기관 내 전문가와 외부 전문가 구성계획 및 운영 방안

- 업무추진 현황보고 및 협의 등 발주기관과의 긴밀한 협업계획

- 설계내용 해석・자문 등 시공 과정에서의 설계자 참여방안

라. 사후관리 (10점/A3 1쪽)

1) 발주청과 상호 협력관계 적정성

2) 용역 후 사후관리 및 지원 계획

- 과업의 보완 및 자문·협조·지원에 관한 계획

3. 참여자의 경험 및 역량 작성요령

가. 참여자의 경력

1) 담당건축사의 경력

- 공동도급의 경우 대표업체가 담당건축사가 되어야 함

- 건축사면허취득일 이후 경력만 인정

2) 인력보유 현황

- 참여인력 수에 따라 점수를 배정하며 담당건축사 1명, 참여자 1명을 포함하여 최소 3명 이상이어야 하며, 미달할 경우 본 항목에 점수를 부여하지 않음

3) 경영상태 건전성

- 입찰공고일 기준, 최근 1년 이내에 평가한 회사채·기업어음에 대한 신용평가등급이나 기업신용평가등급으로 유효기간 내에 있는 가장 최근의 신용평가등급 평가

4. 제출물의 형식과 규격 및 작성기준

가. 설계공모 제안서 구성

순서	항목	세 부 사 항	쪽수
1	표지	앞, 뒷면(내용없음)	2쪽
2	목차	(배경그림 없음)	1쪽
3	설계자의 경험 및 역량	○ 담당건축사 경력 ○ 참여인력 ○ 경영상태	1~2쪽
4	간지	(배경그림 없음)	1쪽
5	수행계획 및 방법	○ 업무에 대한 이해도	1쪽	8쪽
6		○ 과제에 대한 기술제안 (3개 부문)	총6쪽
7		○ 수행계획	1쪽
		○ 사후관리	1쪽
합계			총 14~15쪽

※ 모든 페이지는 단면인쇄 함

※ 표지, 목차, 간지도 제안서 총 쪽 수에 포함됨

나. 제안서 작성시 유의사항

구 분		수행계획 및 방법
용지크기		A3(횡)
여 백		- 상 30mm, 하 25mm - 좌･우 20mm
글자체		HY중고딕
글자크기		- 본문 제목, 소제목 등 : 자율 - 본문 내용 : 10포인트 미만 사용불가
도표, 이미지		자 율
줄간격		자 율
재 질	표 지	- 흰색 스노우지(무광택), A3(횡) ※ 용지무게 : 120~180g/㎡
	본 문	- 1면 인쇄(칼라 가능) ※ 용지무게 : 80~120g/㎡
	간 지	- 1면 인쇄, 흑백 ※ 용지무게 : 80~120g/㎡
제본방법		A3(횡) 좌철(무사무선철)

5. 제출도서의 익명성

가. 설계공모 제안서 표지(서식 제12호)의 “인식명칭”에는 “제안업체명”을 제안서 제출부수 10부 중 1부만 기재하여 별도 제출하고 나머지 9부는 “인식명칭”란에 ｢문화재청 칠백의총관리소｣으로 기재 제출

나. 익명사용 원칙은 심사위원회의 최종 결정시까지, 설계공모 전체기간동안 유지되며, 익명 보존 방법은 다음과 같음

1) 심사용 도서(설계공모 제안서)는 심사번호만 기재하고 익명 관리

2) 사무소명, 응모자명이 있는 원본 도서는 심사 종료시까지 밀봉하고 공개하지 않음

3) 심사위원 심사용 도서에는 응모자를 인지할 수 있는 어떠한 암호나 기호 표기 불가

4) 심사 전 심사 관련자와 접촉하여 제안서에 대한 설명 불가. 이를 위반하였을 경우 심사시 불이익 또는 실격 처분을 받을 수 있음

V. 제안공모 심사

1. 심사위원회 ※ ※ 심사 규정은 「건축 설계공모 운영지침(국토교통부 고시 제2019-196호)」에서 정하는 바에 따른다.

가. 심사위원 명단

연번	성명	소속	비고
1	김치년	상명대학교
2	신병철	중부대학교
3	김우웅	한국문화건축연구소
4	이경미	역사건축기술연구소
5	이경찬	원광대학교
6	이승용	목원대학교
7	남효대	전 문화재청

나. 심사위원회 운영

1) 위원장은 위원회를 대표하고 직무를 통할함

2) 위원회는 심사위원 중 과반수가 참석하여야 하며, 심사 중 결정이 필요한 사항이 있을 경우 출석위원 과반수의 찬성으로 의결함

다. 기밀유지

1) 심사와 관련된 일체의 내용은 위원회의 최종 결정시까지 비공개를 원칙으로 함

2) 위원으로 선정된 사람은 업무상 알게 된 비밀누설 등을 방지하기 위해 심사위원 선정 동의 및 보안각서<별지 제13호 서식>를 제출하여야 함

3) 위원회는 비공개로 운영되나 녹음･녹화･녹취록 중 하나를 선택하여 작성 보존

4) 심사위원은 본 심사와 관련하여 어떠한 경우라도 개별질의에 응답할 수 없으며, 심사결과 발표시까지 비밀을 준수하여야 함

라. 심사위원의 제척･기피･회피

1) 심사위원이 다음 각목 중 하나에 해당될 경우 심사에서 제척됨

① 위원 또는 그 배우자나 배우자이었던 사람이 심사 대상 업체의 당사자가 되거나 그 업체의 당사자와 공동권리자 또는 공동의무자인 경우

② 위원이 심사 대상 업체의 당사자와 친족이거나 친족이었던 경우

③ 위원이 심사 대상인 사업의 시행으로 이해당사자(대리관계를 포함한다)가 되는 경우

④ 위원이나 위원이 속한 법인･단체 등이 심사 대상 업체 당사자의 대리인이거나 대리인이었던 경우

⑤ 위원이 최근 3년 이내에 해당 심사 대상 업체에 임･직원으로 재직한 경우

⑥ 위원이 최근 2년 이내에 해당 심사 대상 업체와 칠백의총 종합정비사업과 관련된 자문, 연구, 용역(하도급을 포함한다), 감정 또는 조사를 한 경우

2) 설계공모 참가자는 심사위원에게 심사의 공정을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우에는 그 근거자료를 발주기관 등에게 제출하여 기피신청<별지 제14호 서식>을 할 수 있음

3) 심사위원은 회피사유에 해당하면 회피신청서<별지 제14호 서식>를 제출하고 스스로 그 안건의 심사에서 회피하여야 함

마. 발주기관은 심사위원의 제척･기피･회피 사유가 발생한 경우 심사위원을 변경할 수 있으며, 변경이 발생한 경우에는 공모 참가자에게 이를 통지 함

2. 평가 기준

가. 평가항목별 배점 기준

1) 정량적 평가_참여자의 경험과 역량(30점)

평가항목

평가점수

배점

세 부 평 가 기 준

계

(30)

담당건축사의 경력

(10)

9년 이상	7년 이상	5년 이상	3년 이상	3년 미만
10	9	8	7	6

※ 건축사면허취득일 이후 경력만 인정

참여인력

(10)

7명 이상	6명	5명	4명	3명 이하
10	9	8	7	6

※ 구성인원 : 담당건축사 1명 외 참여인력 1명을 포함하여 최소 3명 이상이어야 하며, 미달할 경우 본 항목에 점수를 부여하지 않음

경영상태

(10)

신용평가등급
회사채에 대한 신용평가등급	기업어음에 대한 신용평가등급	기업신용평가 등급	점수
AAA AA+, AA0, AA- A+, A0, A-	- A1, A2+, A20, A2-	AAA AA+, AA0, AA- A+, A0, A-	10
BBB+, BBB0, BBB-	A3+, A30, A3-	BBB+, BBB0, BBB-	9
BB+, BB0, BB-	B+, B0	BB+, BB0, BB-	8
B+, B0, B-	B-	B+, B0, B-	7
CCC+ 이하	C 이하	CCC+ 이하	6

※ 평가대상 업체의 회사채(또는 기업어음) 및 기업신용평가에 따른 평점이 다른 경우에는 높은 평점으로 평가하며, ‘신용평가등급확인서’를 제출하지 않은 경우에는 최저 등급으로 평가한다.

※ 합병한 업체에 대하여는 합병 후 새로운 신용평가등급으로 평가하며, 합병 후의 새로운 신용평가 등급이 없는 경우에는 합병대상 업체 중 가장 낮은 업체의 신용평가등급을 적용한다.

※ 신용평가등급은 입찰공고인 이전에 평가한 것으로 유효기간 내의 것이어야 한다.

2) 정성적 평가_수행계획 및 방법(70점)

평가항목

평가주안점

평가점수

배 점 기 준

배점

세부배점기준

계

(70)

업무에 대한 이해도

① 본 과업의 목적 및 필요성을 고려한 차별화된 시설계획 방향 및 사업 전략을 분석하여 제시

② 사례 분석과 본 과업에서 고려해야할 시사점 도출

(15)

수	우	미	양	가
15	13	11	9	7

과제에 대한 제안

건축계획

과제 1

(10)

수	우	미	양	가
10	9	8	7	6

과제 2

(10)

수	우	미	양	가
10	9	8	7	6

과제 3

(10)

수	우	미	양	가
10	9	8	7	6

수행계획

① 건축물의 완성도를 높이며 원활한 사업 추진을 위한 합리적인 의사결정 방안 제시

② 공정계획의 타당성, 과업수행체계의 적절성 등

(15)

수	우	미	양	가
15	13	11	9	7

사후관리

① 발주청과 상호 협력관계 적정성

② 용역 후 사후관리 및 지원 계획

(10)

수	우	미	양	가
10	9	8	7	6

3) 실격 및 감점 기준

위반내용	실격 및 감점기준	감점 한도
• 제출도서의 규격을 현저히 위반한 경우	실격(심사제외)
• 제안서에 해당업체를 특정할 수 있는 문구나 이미지 등이 포함된 경우 등 (단, 제안서 10부중 1부는 제외)
• 익명성 유지의 원칙 등 공정한 평가를 하는데 영향을 미칠 의도로 불공정 행위를 할 때
• 직･간접적으로 심사에 영향을 미치는 부당한 청탁이나 압력을 행사한 경우
• 심사 전에 심사관련자와 접촉하여 설명을 한 경우
• 제출한 서류 등에 허위사실이나 과제 누락 등 중대한 미비사항이 발견될 경우
• 기타 실격 해당 사항
• 설계공모 작성일반사항	0.5점/ 항목당	3점
• 제출물의 형식과 규격 및 작성기준	0.5점/ 항목당	3점
• 제출부수 부족 시	0.5점/부당	3점

3. 심사 방법

가. 심사 방법

1) 심사대상이 되는 공모안을 심사위원회 개최일로부터 최소 5일전까지 심사위원에게 미리 교부하여 사전에 검토하도록 함

2) 심사에 관하여 규정되지 않은 사항은 심사위원회에서 결정함

3) 공모안에 대한 심사위원의 심사의견, 심사과정에서 공모안이 심사에서 제외된 경우에는 그 사유, 그 밖에 필요한 사항 등을 서면으로 작성하며, 심사에 참여한 심사위원의 서명을 받아야 함

4) 발주기관은 심사위원회에 참여하여 심사위원의 질의에 답변할 수 있음

5) 심사위원회는 해당 설계공모안에 대하여 제출자의 발표를 듣고 평가에 반영함

6) 심사위원회에는 심사위원 정수의 과반수가 참석하여야 하며, 참석 심사위원이 과반수 미칠백 경우에는 심사위원회를 다시 개최함

7) 평가는 100점 만점을 기준으로 ‘정량적 평가’ 30점, ‘정성적 평가’ 70점으로 함

① 담당건축사의 경력, 참여자 인원 수, 경영평가 등 정량적 평가(30점)는 제출된 자료에 의거 발주기관 또는 대행기관에서 사전평가하고 간사가 점수표를 위원장에게 제출하여 최종평가점수에 반영

② ‘정성적 평가’(70점)는 심사위원들이 심사 당일 평가

8) ‘정성적 평가’는 심사위원의 평가점수를 합산하여 산술평균한 점수로 하며, 평균점수 산정결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우에는 소수점 셋째자리에서 반올림

9) 감점은 심사위원의 평가점수를 합산하여 산술평균한 점수에서 감점

10) 공모‘안’의 최종 평가는 정량적 평가와 정성적 평가를 합산하여 산술평균한 점수 중 최고 점수를 최우수작(당선작)으로 선정하고, 차점자 및 차차점자 등 우수작, 가작으로 선정

11) 가장 높은 점수를 받은 자가 2명 이상일 때는 위원회의 표결로 당선작을 결정하고 차점자의 점수가 동일할 경우 보상금의 평균금액으로 지급

12) 공모목적에 부합하지 않거나 제안서수준이 현저히 떨어진다고 판단될 경우 심사위원회의 의결을 거쳐 당선작을 선정하지 아니할 수 있음

13) 심사위원은 본 설계공모와 관련 어떠한 경우라도 개별질의에 대하여 응답하지 않아야 하며, 심사결과 발표 시까지 비밀을 유지해야 함

나. 실격기준 : 공모안이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하여 심사대상으로 적절하지 않다고 판단되는 경우에는 설계공모심사위원회 의결을 거쳐 해당 공모안을 심사대상에서 제외할 수 있음

1) 제출도서의 규격 등을 현저히 위반한 경우

2) 제출도서에 해당업체를 특정할 수 있는 문구나 이미지, 번호, 기호 등이 포함된 경우 등

3) 익명성 유지의 원칙 등 공정한 평가를 하는데 영향을 미칠 의도로 불공정 행위를 할 경우

4) 직･간접적으로 심사에 영향을 미치는 부당한 청탁이나 압력을 행사한 경우

5) 심사 전에 심사 관련자와 접촉하여 설명을 한 경우

6) 제출한 서류 등에 허위사실이나 과제 누락 등 중대한 미비사항이 발견될 경우

7) 응모안 제출 후 등록취소, 휴업, 폐업, 업무정지 등의 행정처분을 받았거나 이를 숨기고 응모한 사실이 발견되었을 경우

8) 저작권법을 중대하게 위반한 경우

9) 그 밖에 이에 준하는 사유로 심사위원회가 실격시키는 것이 타당하다고 결정하는 경우

다. 불이익 처분방법

1) 감점사항에 대하여는 해당 설계공모 참가자의 확인을 거쳐 심사시 심사위원장에게 제출하여야 하며, 심사위원회 의결을 거쳐 이를 확정하여 평가에 반영함. 다만, 중대한 위반사항을 제외한 경미한 감점사항은 심사위원회 평가 이후 제출함

2) 실격 및 감점사항에 대하여는 심사위원회에서 정당한 사유가 있다고 결정할 경우 조정할 수 있으며, 기타 불이익 처분을 추가할 필요가 있을 경우 심사위원회에서 의결하여 조정할 수 있음

라. 심사결과 발표 및 공모안 반환

1) 심사 결과의 발표 및 공개

① 심사결과는 심사일로부터 7일 이내에 심사의 결과(평가점수, 평가사유서 등)를 서면이나 홈페이지 등을 통해 실명으로 공개함, 다만, 입상하지 못한 설계공모 참가자 등의 실명을 비공개할 수 있음

② 설계공모 참가자는 평가결과에 대하여 자세한 열람을 하고자 할 때에는 심사결과 공개 후 7일 이내에 칠백의총관리소에 요청하여야 하며 설계공모 참가자가 요청할 경우 심사과정의 녹취록 또는 녹음자료를 열람할 수 있음

③ 응모자는 심사결과에 대하여는 이의를 제기할 수 없음

2) 공모안 반환

① 입상작(당선작, 그 밖의 입상작)은 반환하지 않음

② 공모안은 심사결과 발표일로부터 7일 이내에 반출해야 하며, 이에 따른 비용은 설계공모 참가자가 부담 하고, 기간 안에 반출되지 아니한 공모안은 발주기관 등이 임의 처리하며, 응모자는 임의 처리와 관련하여 어떠한 경우에도 이의를 제기할 수 없음

마. 입상작 선정 및 시상

1) 입상작은 3점 이내로 선정하며, 당선작은 입상작 중에서 가장 높은 점수를 받은 작품으로 결정함

2) 입상작 보상 (부가가치세 및 제세공과금 포함)   ※ 종합평가점수 70점 이상 해당

ㅇ 최우수작(당선작) 1점 : 칠백의총 유적종합정비사업 설계용역권 부여

ㅇ 우수작 1점 : 상금 300만원 지급

ㅇ 가  작 1점 : 상금 200만원 지급

* 제출된 작품 수가 3개 이하일 경우 최우수작만, 4~6개 일 경우 우수작까지, 7개 이상일 경우 가작까지 선정한다.

* 공동응모의 경우 대표 건축사에게 상금을 지급한다.

* 입상자 이외의 작품은 별도의 비용을 지급하지 않는다.

3) 심사 결과 공모목적에 적합하지 않거나 작품수준이 현저하게 떨어진다고 심사위원회에서 결정된 경우 당선자 등을 선정하지 않을 수 있다.

4) 당선자가 설계권을 포기하거나 여타의 사유로 설계를 진행할 수 없는 경우에는 차순위자를 설계수행자로 선정할 수 있으며, 이때 기 지급된 보상금이 있을 경우 계약금액에서 공제한다.

5) 당선자가 제출한 서류 등에 허위사실이나 중대한 결함이 발견되었을 경우 발주자는 그 사실을 당선자에게 통보하여 당선을 취소하고 차순의 응모자에게 설계권을 부여할 수 있다.

6) 개별통지 후 당선작을 제외한 입상자(우수작, 가작)가 특별한 사유 없이 통지일로부터 30일 이내에 공모안의 작성비용에 대한 보상요청을 하지 아니하는 경우 보상금에 대한 권리를 포기한 것으로 간주함

4. 제출 공모안에 대한 지적 소유권

가. 제출된 공모안의 저작권에 제반 사항은 저작권법령이 정하는 바에 따름

나. 당선작 외의 공모안에 대해 그 공모안의 아이디어 일부를 이용할 수 있음

5. 기타

가. 응모자가 2개 업체 미칠백 경우에는 재공고하며, 재공고 후에도 응모자가 2개 업체 미칠백 경우 발주처의 결정에 따라 진행함

나. 응모자는 설계공모에 참가 등록함으로써 이 지침서의 내용을 승인하는 것으로 간주함

다. 본 지침서의 문구 해석상 발주기관과 응모자간에 차이가 있을 경우에는 발주기관의 해석을 우선으로 하고, 기타 명시되지 않은 사항에 대하여는 발주기관이 정하는 바에 따라야 함

6. 당선 이후 조건

가. 제안 공모 당선자의 의무

1) 당선자가 계약체결 이전에 부적격자로 판명되어 계약상대자 결정이 취소되거나 부도 등 불가피한 사유로 해당 계약을 이행할 수 없는 경우, 당선자가 포기서를 제출한 경우에는 심사위원회의 결정에 따라 기타 입상자 중에서 계약상대자를 선정하거나, 계약상대자를 정하지 아니할 수 있음

2) 당선자는 설계용역 수행 시 각종 법령에 정하는 허가, 승인, 동의, 심의, 협의, 설명회 등 필요한 업무를 수급자 부담으로 이행하여야 하며, 발주기관이 이를 이행하는 경우 필요한 자료제출 등 발주기관의 업무수행에 협조하여야 함

3) 당선자는 설계 시 별도의 과업지시서에 의거하여 충실한 설계도서를 작성하여야 함

4) 당선자는 아래와 표와 같이 각각의 인증 설계업무를 검토하여 인허가 등이 필요한 경우 수행하여야 함

구 분	근 거
건축물에너지효율 등급	「건축물 에너지효율등급 인증 및 제로에너지건축물 인증에 관한 규칙」제2조 제3호에 따라 인증 의무 대상
제로에너지건축물	「건축물 에너지효율등급 인증 및 제로에너지건축물 인증에 관한 규칙」제2조 제3호에 따라 인증 의무 대상
장애물 없는 생활환경 인증	「장애물 없는 생활환경 인증에 관한 규칙」제2조에 따라 인증 의무 대상

5) 당선자는 외부 사용자재, 공법, 설계변경 등에 있어 발주기관에서 운영하는 설계자문위원회, 설계자문협의회 등의 의견 요구사항이 있을 시 검토 후 수용하여야 함

다. 사업의 변경 및 해지 등

1) 과업수행 중이라도 정부 또는 해당관청의 계획변경, 심의 미통과, 기타 불가피한 사정 등으로 인해 설계용역을 진행하기 어렵다고 판단될 경우 본 과업의 일부 또는 전부를 중지하거나 과업의 범위를 조정･변경, 계약을 해지할 수 있음

Ⅵ. 각종서식

<별지 제1호 서식> 응모신청서

<별지 제2호 서식> 대표자 및 담당건축사 선임계

<별지 제3호 서식> 설계공모 참여자 명단

<별지 제4호 서식> 공동응모협정서

<별지 제5호 서식> 청렴서약서

<별지 제6호 서식> 사용인감계

<별지 제7호 서식> 위임장

<별지 제8호 서식> 설계공모 서면 질의서

<별지 제9호 서식> 설계공모 제안서 제출서

<별지 제10호 서식> 제안업체 일반현황

<별지 제11호 서식> 담당건축사 경력

<별지 제12호 서식> 심사번호 기재란 규격

<별지 제13호 서식> 설계공모 제안서 표지

<별지 제14호 서식> 심사위원 선정 동의 및 보안각서

<별지 제15호 서식> 심사위원 기피･회피 신청서

<별지 제1호 서식>

응모신청서
※ 접수번호
대 표 설계사무소		업 체 명								사업자등록번호
		대표건축사명								주민등록번호
		소재지								전화번호
										FAX번호
										E-MAIL
공동응모 업 체		업 체 명								사업자등록번호
		소재지								전화번호 (FAX번호)
문화재청 칠백의총관리소에서 시행하는 유적종합정비사업 설계용역 제안공모에 참여함에 있어 설계지침 및 공고문 등을 준수하여 응모할 것을 신청합니다. 첨부 : 등록서류(공고문 참조) ※ 공동응모자가 2인 이상일 경우 공동응모협정서 및 관련 서류를 첨부할 것. 2021. . . 신청인 : (인) 문화재청 칠백의총관리소장 귀하
				(인)			절 취 선					(인)
접수번호 일자 및 번호 : 2021. . . 제 호															접 수 인
설 계 사무소명								전화번호
대 표 자 (건축사)								접수자 (발주기관작성란)

<별지 제2호 서식>

대표자 및 담당건축사 선임계

설계사무소 명
대표자 (담당건축사) 성명		주민등록번호
주 소
근무처(연락처)		전화번호

상기인을 문화재청 칠백의총관리소에서 시행하는 유적종합정비사업 설계용역 제안공모에 응모하는 대표자(담당건축사)로 위임합니다.

2021.    .    .

1. 확인자 : 업체명                        대표자              (인)

2. 확인자 : 업체명                        대표자              (인)

문화재청 칠백의총관리소장  귀하

<별지 제3호 서식>

설계공모 참여자 명단

연번	소 속	직 위	성 명	주 소	전화번호

※ 졸업증명서, 자격증사본, 참여경력 증빙자료(경력증명서 등) 첨부

※ 공고일 1개월 이전부터 당해업체에 소속된 인력에 한함.

※ 상시근로자 증빙서류 : 4대 보험 가입사실 확인서류(국민연금 사업장 가입자 명부 등) 첨부

본인은 문화재청 칠백의총관리소에서 시행하는 유적종합정비사업 설계용역 제안공모에 응모함에 있어 모든 권한을 위임받은 응모대표자로서 참여자 명단을 제출합니다.

2021.    .    .

응모대표자 : 소속        직위        성명             (인)

문화재청 칠백의총관리소장 귀하

<별지 제4호 서식>

공 동 응 모 협 정 서

제1조 (목적) 이 협정서는 문화재청 칠백의총관리소에서 시행하는 유적종합정비사업 설계용역 제안공모를 (   )와  (   )가 공동으로 응모하여 업무를 수행함에 있어서 각 업체 및 개인이 준수하여야 할 사항을 정함에 있다.

제2조 공동응모 대표업체(이하 대표업체와 같다)의 명칭, 사무소의 소재지 등은 다음과 같다.

1. 업  체  명 :

2. 소  재  지 :

3. 대표자성명 :

제3조 (공동응모의 구성원) 대표업체(자)를 제외한 공동응모업체(자)의 구성원은 다음과 같다.

1. 업체명 :                 (소재지 :              대표자 :       )

2. 업체명 :                 (소재지 :              대표자 :       )

제4조 (대표업체의 권한) 대표업체는 주관기관 및 제3자에 대하여 공동응모업체(자)의  구성원을 대표하여 문서의 제출 및 수령, 권리의 획득 및 포기 등에 관한 의사 표시 권한을 가진다.

제5조 (효력기간) 본 협정서는 당사자간의 서명과 동시 발효하며, 본 업체(자)는 공모의 이행으로 종결된다. 다만, 당선작으로 결정되어 설계 시에는 실시설계 종료 후 종결된다.

제6조 (의무) 공동응모업체(자)구성원은 제1조에서 규정한 목적을 달성하기 위하여 신의를 바탕으로 성실하게 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제7조 (구성원 상호간의 책임) 구성원은 과업수행과 관련하여 제3자에게 끼친 손해 및 구성원이 다른 구성원에게 끼친 손해를 구성원 상호간 협의하여 배상한다.

제8조 (권리･의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리･의무를 제3자에게 양도 할 수 없다.

제9조 ① 구성원 중 대표업체가 중도에 탈퇴하거나 그 일원의 탈퇴로 응모자격요건에 미달하게 될 경우에는 응모작품을 제출할 수 없다.

② 구성원 중 일원이 중도 탈퇴하였을 때에는 즉시 서면으로 신고하며, 탈퇴업체(자)를 다른 업체(자)로 교체할 수 없다.

제10조 (협정서 작성 및 보관) 위와 같이 공동응모 협정서를 체결하고 그 증거로 협정서 (   )통을 작성하여 각 통에 구성원이 기명 날인하여 각각 보관한다.

2021.   .      .

○ 대표업체

업 체 명 :                   (전화번호)

소 재 지 :

대 표 자 :                   (인)

○ 공동응모업체

업 체 명 :                   (전화번호)

소 재 지 :

대 표 자 :                   (인)

문화재청 칠백의총관리소장  귀하

<별지 제5호 서식>

청 렴 서 약 서

본인은 문화재청 칠백의총관리소에서 시행하는 유적종합정비사업 설계용역 제안공모에 응모함에 있어 귀 소의 설계공모 지침 등 제반규정을 성실히 준수하고 제출서류 전반에 대한 허위기재 및 불공정행위 등으로 인하여 발생되는 어떠한 불이익 처분에도 이의를 제기하지 않을 것이며, 특히 공모와  관련한 응모작품 제출, 심사위원회의 심사결과 당선작 선정 등에 대하여는 이의 없이 귀 시의 결정에 따를 것을 확약하고, 만약 이를 어겼을 경우 민･형사상 등 일체의 책임을 감수하겠으며 이에 서약서를 제출합니다.

2021.    .    .

○ 공동참여응모 대표업체

업    체    명 :

소    재    지 :

대  표  이  사 :             (인)

○ 공동참여응모 참여업체

업    체    명 :

소    재    지 :

대  표  이  사 :             (인)

문화재청 칠백의총관리소장  귀하

<별지 제6호 서식>

사 용 인 감 계

사용인감	인 적 사 항
	업 체 명 : 주 소 : 대 표 자 :

상기인은 위 인감을 문화재청 칠백의총관리소에서 시행하는 유적종합정비사업 설계용역 제안공모에 수반되는 모든 행위에 대하여 위의 인감을 사용하고자 하며, 동 인감을 사용함으로써 민･형사상의 문제가 발생할 경우 상기인이 책임질 것을 확약하고 이에 사용인감계를 제출합니다.

2021.    .    .

주  소 :

상  호 :

대표자 :

문화재청 칠백의총관리소장   귀하

<별지 제7호 서식>

위   임   장

대표자	업체명			성 명
	사업자등록번호			연락처
	주 소
대리인	업체명			성 명
	주민등록번호			연락처
	주 소
상기인을 당 업체의 대리인으로 지정하고 문화재청 칠백의총관리소에서 시행하는 유적종합정비사업 설계용역 제안공모에 관련된 모든 권한을 위임합니다. 2021. . . 업체명 : 대표자 : (인) 문화재청 칠백의총관리소장 귀하
재 직 증 명 서
성 명			주민등록번호
소 속
주 소
재직기간
위와 같이 당사에 재직 중 임을 증명 합니다 2021. . . 업체명 : 대표자 : (인)

<별지 제8호 서식>

설 계 공 모  서 면 질 의 서

□ 칠백의총 유적종합정비사업 설계용역 제안공모

대표자 성명 (건축사)		신 청 접수번호
설계사무소명		전화번호
소 재 지		FAX번호
지 침 서 (PAGE)	질 의 내 용
	※ 제출시간은 17:00까지 엄수하시기 바라며, 이후에는 접수 불가함 ※ 질의에 대한 회신은 지정된 회신 일자에 별도 통보

※FAX 전송 후 반드시 전화로 접수 여부를 확인할 것

<별지 제9호 서식>

설계공모 제안서 제출서
※ 접수번호 : (기재하지 말 것)
작 품 제출자	대표 업체명
	대표자(건축사)
	소 재 지					전화
귀 문화재청 칠백의총관리소에서 시행하는 유적종합정비사업 설계용역 제안공모에 제안서를 제출합니다. 첨부 1. 제안 업체 및 설계자의 역량 관련 자료(원본 1부) - 제안업체 일반현황<별지 제10호 서식> - 심사용 담당건축사의 경력<별지 제11호 서식> 2. 설계공모 제안서<별지 제13호 서식> (원본 1부, 사본 9부 총 10부) ※ 원본 : 업체명 표기, 사본 : ‘문화재청 칠백의총관리소’로 표기 3 위 1, 2 내용을 저장(PDF 파일)한 CD 2매 4. 응모 신청서 접수증 2021. . . 신청인 (인) 문화재청 칠백의총관리소장 귀하
절 취 선
｢칠백의총 유적종합정비사업 설계용역 제안공모｣ 접수 확인증
접 수 번 호				접수일시				접 수 인
설계사무소명
대표자(건축사)
소 재 지				전화번호

<별지 제10호 서식>

제안업체 일반현황

(단위 : 명, 건수)

업체명		대 표 자
사업분야 (등록업종)
소재지
전화번호
설립일	년 월

구분	계	책임연구원	연구원	연구보조원	보조원
					계	정식사원	임시사원
인적구성

경영상태 (최근평가자료)	신용평가등급
	□ 회사채 □ 기업어음 □ 기업	평가등급 :
주 요 연 혁
주요사업내용

※ 업체신용평가등급 증빙서류 첨부

<별지 제11호 서식>

담당건축사 경력

성 명
주민등록번호
근무처주소지		(전화번호 : )			E-Mail		(휴대폰)
자 격 면 허	년 월 일		종 별	인 가 번 호		인 가 기 관
경 력	기간		근무처	부서		직위

※ 담당건축사의 경력은 경력관리수탁기관의 증명서로 확인하며, 설계분야 기간으로 평가

※ 필요에 따라 경력 란을 추가하거나 삭제 가능

<별지 제12호 서식>

심사번호 기재란 규격

<심사번호 기재란 - 테두리선 1.0mm 진하게>

			30mm	20mm
							20mm
							30mm

<별지 제13호 서식>

<규격 :A3, 횡>

칠백의총 유적종합정비사업 설계용역

제안공모 제안서(35pt)

2021. 0. 0 (20pt)

업  체  명(25pt)

※ 원본 1부 : 업체명 표기,    사본 9부 : 문화재청 칠백의총관리소

심사위원 선정 동의 및 보안각서

본인은 칠백의총 유적종합정비사업 설계용역 제안공모 심사위원으로 선정됨을 동의합니다. 또한 양심에 따라 공정하게 평가를 수행하고, 심사결과가 공개되기 전까지 평가과정 및 평가결과 등 제반 보안사항을 철저히 이행할 것을 서약합니다.

2021년    월     일

소  속 :

성  명 :                        (서명)

문화재청 칠백의총관리소장 귀하

<별지 제14호 서식>

<별지 제15호 서식>

심사위원 기피･회피 신청서

□ 칠백의총 유적종합정비사업 설계용역 제안공모 심사

□ 기피･회피 위원

성 명	소 속	기피･회피 사유

2021.    .    .

제 출 자    소  속 :

연락처 :

직  위 :

성  명 :                    (인)

문화재청 칠백의총관리소장 귀하